**PRIMERJAVA IZRAČUNA KOMUNALNEGA PRISPEVKA Z OSTALIMI OBČINAMI**

Parcela velikosti 734 m2, nova enostanovanjska stavba (Fn=0,9), pravokotni L tloris, dimenzij 7m x 9m x14m, zazidane površine 98 m2, tri etaže(K+P+M), z bruto tlorisne površine 294 m2 (neto 244m2).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Komunalna oprema** | **Oskrbno območje** | **KIDRIČEVO** | **SLOVENSKA BISTRICA** | **PTUJ** | **HAJDINA** |
| Cp[EUR/m2 parcele] | Ct[EUR/m2 NTP] | Cp[EUR/m2 parcele] | Ct[EUR/m2 NTP] | Cp[EUR/m2 parcele] | Ct[EUR/m2 BTP] | Cp[EUR/m2 parcele] | Ct[EUR/m2 NTP] |
| Cestno omrežje z opremo | OC | 1,681 | 2,851 | 3,461 | 24,556 | 8,67 | 40,69 | 17,50 | 48,00 |
| Kanalizacijsko omrežje | OK | 2,177 | 3,853 | 0,144 | 1,020 | 2,51 | 8,23 | 5,40 | 11,00 |
| Vodovodno omrežje | OV | 0,949 | 1,687 | 0,494 | 3,506 | 1,37 | 4,79 | 6,50 | 17,00 |
| Javne površine | OJP | 0,270 | 0,458 | 0,318 | 2,258 | 1,92 | 5,95 | 0,7 | 2,00 |
| Prostori za ravnanje z odpadki | OPRO | 0,066 | 0,111 | 0,062 | 0,443 | / | / | / | / |
| Dp : Dt | 0,7 : 0,3 | 0,55 : 0,45 | 0,3 : 0,7 | 0,3 : 0,7 |
| Fn | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 1,3 |
| Psz cestno omrežje | 100 % | / | / | 13 % |
| Psz kanalizacijsko omrežje | 100 % | / | / | 25 % |
| Psz vodovodno omrežje | 100 % | / | / | 25 % |
| Psz javne površine | 100 % | / | / | 30% |
| Psz prostorov za ravnanje z odpadki | 100 % | / | / | / |
| Primerjava izračuna komunalnega prispevka | 3.353,23 | 5.297,95 | 10.319,24 | 4.905,05 |