**Priloga 1a: Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora,**

*Gradnje in drugi posegi ter ureditve so dopustni, v kolikor niso v nasprotju s predpisi s področja varovanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambe in varovanja zdravja ter varstva voda. Za gradnjo oz. poseganje v območja varstvenih režimov, vzpostavljenih na podlagi predpisov, je potrebno pridobiti soglasje službe, ki je na podlagi predpisa pristojna za izdajo soglasja.*

|  | **EUP / NAMENSKA RABA** | **SK** | **SK** | **SB** | **A** | **Av** | **CU** | **CD** | **IK** | **BT** | **ZS** | **ZP** | **ZD** | **ZK** | **PC/**  **PL** | **O** | **K1/K2** | **G** | **VC** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IME OBJEKTA in razvrstitev\***  ***Pri tlorisni površini in višini objektov so upoštevani predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost. V kolikor se predpisi spremenijo, je veljavna tlorisna površina in višina objektov iz spremenjenih predpisov.*** | EUP: DO5, DO6, DO7, DO18, DO19, DO12, ME1, ME 6, ME 7, ME8, ME9, ME10, ME11, ME12, ME13, ME15 | EUP: BR1, BR2, BR3, BR4, BR6, BR9, BR10, BR12, BRE2, LA2, POL2, POL3, POL5, POL6, POL9, PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, SL1, ST1, ST2, STP1, ŽA1, ŽA2, OP 20 | EUP: DO3 | EUP : BR5, BR7, BR8, BR11, BR 13, BRE3, BRE4, BRE5, DO9, LA1, LA3, LA4, ME2, ME4, PO1, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7,PO8, PO9, POL1, POL7, PR7, SL3, SL4, SL5 , OP20, OP21, | EUP: OP20, OP21 | EUP: DO6, DO7, POL6, | SL1 | EUP: BRE1, BRE2, POL4, ŽA2 | EUP: LA5 | EUP: ŽA3 | EUP:DO5 | EUP: ME5, BR10, BR13 | EUP: DO7, PO2 | EUP: BR6, DO5, DO7, ME3, POL9, OP1, OP2, OP15, OP17, OP20 | EUP: DO8 | EUP: BR2, BR7, DO5, DO9, PO5, PR1, SL2, OP1, OP2, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22 | EUP: ME5, OP3, OP15, OP16, OP17, OP20, OP21, OP22 | EUP: BR8, OP15, OP17, OP20 |
| **1** | **MAJHNA STAVBA** (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)  *Sem med drugim spada*:  garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt -** površine do vključno 50 m2 | **da** | **da** | **da** | **da** | **ne** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **ne** | **ne** | **da** | **ne** | **da** | **da1** | **ne** | **ne** |
|  | **Enostaven objekt** - noben | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE POZIDAVE** (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)  *Sem med drugim spada*: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt -** noben | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Enostaven objekt -** površine do vključno 20 m2 | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **ne** | **da** | **ne** | **da** | **da1** | **ne** | **ne** |
| **3** | **POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI**  *Sem med drugim spada:*  - grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt;  - pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos  *Sem ne spada:*  - urbana oprema, npr. premična klop, smetnjak, senčnik, premično igralo, premična sanitarna enota (ni objekt), javna razsvetljava kot del cestnega telesa,  - vodnjaki in vodometi, (glej tč. 8)  - objekti za oglaševanje (glej tč. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt:**  **– stavbe:** površine nad 40 m2 do vključno 60 m2  **– gradbenoinženirski objekti:** višina nad 3,5 m do vključno 10 m | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da12** | **da12** | **da20** | **da20** | **ne** |
|  | **Enostaven objekt**  **– stavbe:** površine do vključno 40 m2  **– gradbenoinženirski objekti:** višina do vključno 3,5 m  **– pomožni cestni objekti:** vsi | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da12** | **da12** | **da20** | **da20** | **ne** |
| **4** | **OGRAJA**  *Sem med drugim spada:* varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja  *Sem ne spada:* podporni zid (glej tč. 5), živa meja (ni objekt), ograja in obora za pašo živine oz. gojenje divjadi in ograja ter opora za trajne nasade (glej tč. 17), ograje, ki niso objekt (npr. lesen plot) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt –** višina nad 2 m do vključno 3 m | **da14** | **da14** | **da14** | **da** | **da** | **da14** | **da** | **da13** | **da13** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da13** | **da13** | **da1** | **ne** | **ne** |
|  | **Enostaven objekt –** višina do vključno 2 m | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da1** | **ne** | **ne** |
| **5** | **PODPORNI ZID** (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)  *Sem med drugim spada:* podporni zid z ograjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt –** višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da2** | **ne** | **da15** |
|  | **Enostaven objekt –** višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da2** | **ne** | **da15** |
| **6** | **MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA** (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt –** zmogljivost od 50 PE do vključno 200 PE | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **da23** | **da23** | **da23** | **ne** |
|  | **Enostaven objekt –** zmogljivost do vključno 50 PE | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **ne** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **ne** |
| **7** | **NEPRETOČNA GREZNICA** (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt –** prostornina nad 30m3 do vključno 50 m3 | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **ne** | **ne** | **da23** | **da** | **da** | **da23** | **da23** | **ne** |
|  | **Enostaven objekt –** prostornina do vključno 30 m3 | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **da** | **ne** | **da** | **da** | **da23** | **da23** | **da23** | **da23** | **ne** |
| **8** | **REZERVOAR** (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt –** noben | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Enostaven objekt –** Rezervoarji za vodo prostornine do vključno 100 m3 | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **ne** |
| **9** | **VODNJAK, VODOMET** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt –** višina nad 5 m, globina nad 30 m | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da15** |
|  | **Enostaven objekt –** višina do vključno 5 m, globina do vključno 30 m | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da15** |
| **10** | **PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA**  *Sem med drugim spada:* priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt –** noben | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Enostaven objekt –** vsi | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da3** | **da** | **da15** |
| **11** | **SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE**  *Sem med drugim spada:* parkirišče kot samostojen objekt, vključno z dovozi  *Sem ne spada:* izvedba del za ureditev dvorišča in vrta (glej prilogo 3 uredbe, glej tudi tč. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt –** površina do vključno 200 m2 | **da** | **da** | **da** | **da12** | **da12** | **da** | **da** | **da12** | **da** | **da12** | **da12** | **da12** | **da12** | **da12** | **da12** | **ne** | **ne** | **ne** |
|  | **Enostaven objekt –** noben | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **12** | **KOLESARSKA POT, PEŠPOT, GOZDNA POT IN PODOBNE**  *Sem ne spada:* kolesarska pot ali pešpot, ki je del cestnega sveta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt –** nobena | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Enostaven objekt –** vse | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da21** | **da21** | **da15** |
| **13** | **POMOL** (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu)  *Sem med drugim spada:* pomol ob morju, na tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi  *Sem ne spada:* plavajoči pomol – ponton (ni objekt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt –** noben | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Enostaven objekt –** površine do vključno 20 m2 | **ne** | **ne** | **ne** | **da15** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **da15** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **da15** | **da15** |
| **14** | **ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM** (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)  *Sem med drugim spada:* teniško, nogometno, košarkarsko, rokometno igrišče, in-line hokej, golf, kajakaška proga na divjih vodah, grajeno smučišče na vodi, kotalkališče, ragbi in bejzbol igrišče, odbojkarsko igrišče, poligon za kolesa ali motorje  *Sem ne spada:* travnata površina za igre na prostem (ni objekt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt –** površina nad 1000 m² do vključno 10000 m² | **da** | **da** | **da** | **ne** | **ne** | **da** | **da** | **ne** | **ne** | **da** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **da24** | **ne** | **ne** |
|  | **Enostaven objekt –** površina do vključno 1000 m2 | **da** | **da** | **da** | **da** | **ne** | **da** | **da** | **ne** | **da** | **da** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **da24** | **ne** | **ne** |
| **15** | **VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE**  *Sem med drugim spada:* grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen  *Sem ne spada:* ribogojnica (glej tč. 16), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt –** Prostornina razlivne vode od 250 m3 do vključno 2000 m3  – bazen: noben | **da11** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da11** | **da11** | **da11** | **da11** | **da** | **da11** | **da11** | **da11** | **da11** | **ne** | **da4** | **da4** | **da15** |
|  | **Enostaven objekt –** Prostornina razlivne vode do vključno 250 m3  – bazen: prostornina do vključno 60 m3  – namakalni sistemi: vsi | **da11** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da11** | **da11** | **da11** | **da11** | **da11** | **da11** | **da11** | **da11** | **da11** | **ne** | **da4** | **da4** | **da15** |
| **16** | **OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE** – sem spadajo tudi objekti za oglaševanje na kozolcih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt –** oglasne površine nad 12 m2 do vključno 40 m2 in višine do vključno 6 m | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **ne** | **da7** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** |
|  | **Enostaven objekt –** oglasne površine do vključno 12 m² in višine do vključno 5 m | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **ne** | **da7** | **da** | **ne** | **ne** | **ne** |
| **17** | **OBJEKT ZA REJO ŽIVALI** – (enoetažen objekt, namenjen reji živali),  *Sem med drugim spada:* hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica  *Sem ne spada:* premični čebelnjak, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt:**  – Stavbe: površina do vključno 100 m2  – Ribogojnice: prostornina do vključno 2000 m3 | **da8** | **da** | **da** | **da** | **ne** | **da8** | **da** | **da** | **ne** | **da16** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **da22** | **ne** | **ne** |
|  | **Enostaven objekt –** noben | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **18** | **POMOŽNI KMETIJSKO-GOZDARSKI OBJEKT** (objekt namenjen kmetijski pridelavi,gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)  *Sem med drugim spada:* kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica  *Sem ne spada:* pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, ki ni objekt oziroma ni grajena (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade), negrajena gozdna prometnica, poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovska preža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt:**  – stavbe: površina do vključno 150 m2 in višine do vključno 6 m,  – stolpni silosi: višina od 5 do vključno 10 m,  – gradbenoinženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m,  – dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 150 m2,  – zbiralnik gnojnice ali gnojevke: do vključno 1000 m3 | **da8** | **da** | **da** | **da** | **da 25** | **da8** | **da** | **da** | **ne** | **da** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **da5** | **da10** | **ne** |
|  | **Enostaven objekt:**  – stavbe: pritlične, enoetažne, površina do vključno 40 m2,  – stolpni silosi: višina do vključno 5 m,  – gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 5 m,  – gozdne prometnice: vse,  – dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 40 m2,  – zbiralnik gnojnice ali gnojevke: nobeden | **da8** | **da** | **da** | **da** | **da 25** | **da8** | **ne** | **da** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **da5** | **da10** | **ne** |
| **19** | **OBJEKTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST**  (objekt, ki ni namenjen prebivanju)  *Sem med drugim spada:* zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna,  mlin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt:** površine do vključno 80 m2 | **da8** | **da8** | **da** | **da** | **da** | **da8** | **ne** | **da12** | **da12** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** |
|  | **Enostaven objekt –** noben | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **20** | **POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT**  *Sem med drugim spada:* pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok.  *Sem ne spada:* bazen za gašenje požara (glej tč. 14), pomožni objekt na plinovodu, vročevodu, parovodu in toplovodu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt:** noben | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Enostaven objekt –** vsi | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da15** |
| **21** | **POMOŽNI LETALIŠKI, PRISTANIŠKI OBJEKT IN POMOŽNI OBJEKT NA SMUČIŠČU**  *Sem med drugim spada:*  – objekt navigacijskih služb zračnega prometa, svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje letališča, objekti in naprave za varovanje,  – privez, ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne infrastrukture,  – objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča.  *Sem ne spada:*  – pomol (glej tč. 12), pomožni komunalni objekt (glej tč. 19)  – smučišče, ki ni objekt (brez grajenih žičniških in drugih naprav, npr. s premično vlečnico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt:** noben | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Enostaven objekt:**  –stavbe: površina do vključno 40 m2,  – gradbenoinženirski objekti: vsi, | **ne** | **ne** | **ne** | **da15** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **da** | **da** | **da** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **ne** | **da9/15** |
| **22** | **POMOŽNI OBJEKTI NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV**  *Sem med drugim spada:*  – objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče;  – meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nezahteven objekt:** noben | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Enostaven objekt:**  –stavbe: površina do vključno 40 m2,  – gradbenoinženirski objekti: vsi. | **da17** | **da17** | **da17** | **da** | **da** | **da17** | **da** | **da** | **da17** | **da** | **da17** | **da17** | **da17** | **ne** | **da** | **da6** | **da6** | **da15** |
|  | **VZDRŽEVANJE OBJEKTA\*\* (IZ PRILOGE 3 UREDBE O RAZVRŠČANJU)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dela v objektu**  *Sem med drugim spada:* pleskanje, popravilo ali zamenjava poda, popravilo ali zamenjava notranjega stavbnega pohištva, suhomontažna dela izvedba nenosilnih sten. | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **ne** | **da** | **da18** | **da18** | **ne** |
|  | **Dela na ovoju objekta**  *Sem med drugim spada:* obnova fasade, stavbnega pohištva in strešne kritine, vgradnja strešnih oken, izvedba frčad. | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **ne** | **da** | **da18** | **da18** | **ne** |
|  | **Zasteklitve objekta**  *Sem med drugim spada:* zasteklitev lož, balkonov, teras in zunanjih stopnišč, namestitev senčil. | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **ne** | **da** | **da18** | **da18** | **ne** |
|  | **Inštalacije in naprave v in na objektu ¸**  *Sem med drugim spada:* namestitev naprav in z njimi povezanih napeljav za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje pripravo tople vode, osvetlitev, pridobivanje energije, komunikacije in zveze, namestitev dimniške tuljave. | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **ne** | **da** | **da18** | **da18** | **ne** |
|  | **Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta**  *Sem med drugim spada:* izvedba del za ureditev dvorišča in vrta, vključno z asfaltiranjem in podobnim utrjevanjem dvorišča, tudi za parkiranje, vključno z dovozi oziroma dostopi in drugo opremo, npr. zapornice, terase na zemljišču, ter izvedba klančin, dostopov in drugih zunanjih grajenih ureditev za dostop in neovirano rabo objekta. | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da19** | **da19** | **ne** |
|  | **Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi**  *Sem med drugim spada:* izvedba del v okviru vzdrževanja (npr. nasutje, utrjevanje …) nekategoriziranih cest in javnih poti, kolesarskih poti, poljskih poti in gozdnih poti. | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da** | **da20** | **da20** | **da15** |

\* Če je v prilogi označeno:

* da se v določeno kategorijo vrst objektov uvrščajo vsi objekti določene vrste (oznaka »vsi«), to pomeni, da so vsi objekti te vrste brezpogojno enostavni oziroma nezahtevni, razen če izpolnjujejo pogoje za zahteven objekt ali če je v besedilu uredbe izrecno določena izjema za določeno vrsto objektov (npr. prefabricirani proizvodi),
* da se v določeno kategorijo vrst objektov ne uvršča noben objekt določene vrste (oznaka »noben«), to pomeni, da noben objekt te vrste ni enostaven ali nezahteven objekt.

\*\* Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. To so dela, ki se izvajajo brez posega v njegovo konstrukcijo (rekonstrukcija) in niso samostojen objekt ter tako, da izpolnjujejo pogoj povezanosti s tlemi ali z objektom. Če ni izpolnjen pogoj povezanosti s tlemi ali z objektom, se tako delo ne šteje za graditev po ZGO-1 in ni predmet urejanja po tej uredbi. Ta uredba ne določa vzdrževalnih del v javno korist, ki jih urejajo drugi zakoni in na njihovi podlagi sprejeti predpisi (npr. Zakon o cestah, Zakon o elektronskih komunikacijah).

da gradnja objekta v EUP je dovoljena

ne gradnja objekta v EUP ni dovoljena

1 na K1 in K2 je dopustno postaviti objekte, ki se uvrščajo med majhne stavbe, majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, ter sosedske ograje in podporne zidove (podporni zidovi so dopustni le v okviru agromelioracije), vendar le na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu.

2 dopustno le v okviru agromelioracije. Postavitev podpornih zidov je dopustna tudi na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu (ne glede na to ali poteka v okviru agromelioracije).

3 dopustni vsi, s tem da je priključek na cesto za dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, dopusten le v primerih, ko gre za objekt:

* 1. ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
  2. ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče),
  3. pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč ali
  4. ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve.

4 dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik.

5 dopustne so vse stavbe, razen kleti in vinske kleti, dopustni so stolpni silosi; dopustni so vsi gradbeno inženirski objekti; dopusten je zbiralnik gnojnice ali gnojevke; dopustni so tudi objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov

6 dopustni le pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti).

7 dopustni le objekti, ki so v skladu s predpisi o cestah.

8 dopustni le na zemljiščih obstoječih in novih kmetijskih gospodarstev, če je mogoče zagotoviti okoljske in prostorske predpise.

9 dopustni le pristaniški objekti navigacijskih služb, kot so privez ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne infrastrukture, če so skladni s predpisi s področja voda.

10 dopustni so le objekti v skladu s predpisi o gozdovih.

11 dopustno je le objekti, ki so združljivi z osnovno dejavnostjo in niso namenjene intenzivni kmetijski proizvodnji.

12 dopustno, če je združljivo z osnovno dejavnostjo.

13 dopustno je postaviti le varovalne in protihrupne ograje.

14 dopustno je postaviti le varovalne, protihrupne in igriščne ograje.

15 dopustni samo nezahtevni in/ali enostavni objekti, ki so skladni s predpisi o vodah.

16 dopustni le objekti na športnih površinah namenjenih športom, ki vključujejo živali.

17 dopustni le gradbenoinženirski objekti in objekti namenjeni obrambi, zaščiti in reševanju, razen vojaškega strelišča.

18 dopustno le na obstoječih objektih in objektih, ki so dovoljeni na namenskih rabah K1, K2 ali G brez spremembe namenske rabe.

19 dopustno le na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu.

20 dopustno na K1 in K2 ter G le ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu s predpisi o cestah, dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste.

21 dopustna je rekonstrukcija kolesarskih poti, pešpoti in podobnih poti, če so kategorizirane v skladu s predpisi, ki ureja ceste (npr. kategorizirana državna kolesarska pot, kategorizirana občinska kolesarska pot,

22  dopustna le čebelnjak kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m2 in staja kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m2.)

23 gradnja objekta je dopustna ob upoštevanju predpisov, ki urejajo gradnjo objektov na vodovarstvenih območjih.

24  dopustna le ureditev športnega strelišča, in sicer le na območju EUP: SL2.

25 dopustne so vse stavbe, razen objektov, ki so vezani na rejo živali (silos, gnojišče, zbiralnik gnojnice in gnojevke ter hlevski izpust).